

业余电台数字模式接口盒子

DigiPort

用户手册

由BD5HLI设计

2025年10月

目 录

[1 概览 1-1](#_Toc211874253)

[1-1 注意事项 1-2](#_Toc211874254)

[1-2 功能概述 1-3](#_Toc211874255)

[1-3 包装内容 1-4](#_Toc211874256)

[1-4 面板描述 1-5](#_Toc211874257)

[2 与Yaesu FT-891共同使用 2-1](#_Toc211874258)

[2-1 将FT-891与上位机连接 2-2](#_Toc211874259)

[2-2 FT-891的设置 2-3](#_Toc211874260)

[2-3 上位机的设置 2-4](#_Toc211874261)

[3 与其他Yaesu电台共同使用 3-1](#_Toc211874262)

[3-1 将电台与上位机连接 3-2](#_Toc211874263)

[3-2 电台的设置 3-3](#_Toc211874264)

[3-3 上位机的设置 3-4](#_Toc211874265)

[3-4 使用FSK Key功能 3-5](#_Toc211874266)

[4 与ICOM电台共同使用 4-1](#_Toc211874267)

[4-1 将电台与上位机连接 4-2](#_Toc211874268)

[4-2 电台的设置 4-3](#_Toc211874269)

[4-3 上位机的设置 4-4](#_Toc211874270)

[4-4 使用FSK Key功能 4-5](#_Toc211874271)

[5 与其他电台共同使用 5-1](#_Toc211874272)

[5-1 将电台与上位机连接 5-2](#_Toc211874273)

[5-2 电台的设置 5-3](#_Toc211874274)

[5-3 上位机的设置 5-4](#_Toc211874275)

[5-4 使用FSK Key功能 5-5](#_Toc211874276)

[6 故障诊断 6-1](#_Toc211874277)

[6-1 电台无法切换收发状态 6-2](#_Toc211874278)

[6-2 电台能切换收发状态但无输出功率 6-3](#_Toc211874279)

[6-3 上位机无法控制电台切换频率 6-4](#_Toc211874280)

[7 附录 7-1](#_Toc211874281)

# 概览

## 注意事项

## 功能概述

## 包装内容

## 面板描述

# 与Yaesu FT-891共同使用

## 将FT-891与上位机连接

## FT-891的设置

## 上位机的设置

# 与其他Yaesu电台共同使用

以FT-817ND为例

## 将电台与上位机连接

## 电台的设置

## 上位机的设置

## 使用FSK Key功能

# 与ICOM电台共同使用

## 将电台与上位机连接

## 电台的设置

## 上位机的设置

## 使用FSK Key功能

# 与其他电台共同使用

## 将电台与上位机连接

## 电台的设置

## 上位机的设置

## 使用FSK Key功能

# 故障诊断

## 电台无法切换收发状态

## 电台能切换收发状态但无输出功率

## 上位机无法控制电台切换频率

# 附录